|  |  |
| --- | --- |
| **Kanal** | [**Frequenz**](http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz) **in** [**MHz**](http://de.wikipedia.org/wiki/MHz) |
| 1 | 446,00625 |
| 2 | 446,01875 |
| 3 | 446,03125 |
| 4 | 446,04375 |
| 5 | 446,05625 |
| 6 | 446,06875 |
| 7 | 446,08125 |
| 8 | 446,09375 |